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Prot. digitale 
n. 10075/2022 	
A03/9	
					          			Lecco, 31 agosto 2022


OGGETTO: ORDINE N. 55 materiale elettrico per l’officina elettrica / laboratorio TPSEE   

CIG: Z943794F8E
CUP: F19J21010750001 
spett.le 
GALLI EZIO SPA
 
	SI RICHIEDE LA SEGUENTE FORNITURA:
TIPOLOGIA DEL PRODOTTO
	QUANTITA'

	CANALINA PER CABLAGGIO CON FERITOIE VERTICALI,COMPLETA DI COPERCHIO . 
Dimensione canale 40x40mm. Colore grigio
	200 metri

	Batteria 9 V
	10

	CONTATTORE TELEMECANIQUE 24 V ~
	100

	BLOCCO CONTATTI AUSILIARI TELEMECANIQUE 2NO+2NC
	100

	INTERRUTTORE MAGNETO TERMICO 6-10 A
	60

	BLOCCO CONTATTI AGGIUNTIVI PER GV2. NO + NC MONTAGGIO LATERALE A SINISTRA (da prendere insieme a richiesta 21)
	60

	ELEMENTO DI CONTATTO NO
	40

	ELEMENTO DI CONTATTO NC
	40

	FOTOCELLULA KEYENCE
	8

	ALIMENTATORE LOVATO . VIN 115/230VAC-VOUT 24VDC-120W
	4

	ALIMENTATORE SWITCHING OMRON V IN 230 VAC -V OUT 5VCC -30W-5A
	2

	Morsetto di terra Cabur con corpo isolante in poliammide UL94V-0. Montaggio su guida din , sezione nominale 10 mm2
	20

	Morsetto Cabur - Serie CBD. Montaggio su guida din
	200

	LAMPADE SPIA 24 V A PANNELLO
Colori 40 rosso, 40 verde, 40 arancio, 40 bianco, 40blu
	200

	CORDA FLESSIBILE UNIPOLARE H07V-K 1,0 MM2 (PER CABLAGGIO PANNELLI)
Colori marrone, nero, blu chiaro, rosso, grigio (1000 metri per colore)
	5000 m

	ELETTROVALVOLA MONOSTABILE SMC
	4

	CONNETT. QUADRO STANDARD LED + VDR 24V
	4

	BARRETTA PORTA SENSORI SEZ . 20 - SEZ . 25 - SEZ . 32 X 100MM
	4

	CILINDRO SMC
	4

	SOTTOBASE 6 PS 1/8 PER SY5*20
	1

	PIEDINO SINGOLO PER CILINDRO ISO Ø 20/25
	4

	FINECORSA MAGNETICO
	8

	PIASTRINA DI OTTURAZIONE 1/8 PER SY5*20
	6

	CONNETTORE MINIDIN-SY-LED-24VDC CAVO 2 METRI
	8

	METRI 25 TUBO PNEUMATICO POLIURETANO 4X2,5 ROSSO
	1

	METRI 25 TUBO PNEUMATICO POLIURETANO 6X2,5 NERO
	1

	SENSORE DI PROSSIMITA' INDUTTIVO. 3 FILI PNP
	4

	SENSORE DI PROSSIMITA' INDUTTIVO. 3 FILI NPN
	4

	CAVO COMUNICAZIONE PC- VISUALIZZATORE MAGELIS
	1

	CAVO COMUNICAZIONE PLC- VISUALIZZATORE MAGELIS
	1

	Compressore Abac. Modello Pole position 015. Capacità serbatoio 24 litri, Potenza 1,5 hp, Pressione massima 8 bar, Alimentazione 230 V - 50 Hz
	1




Imponibile 
€. 9.297,20
iva 
€ 2.045,38
totale 
€ 11.342,58
Dati per la fatturazione elettronica:
C.U.F: UFW063
C.F.: 83007840131 
[bookmark: _GoBack]Il Direttore s. g. a. 
avv. Annamaria Fiorenza

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Luisa Zuccoli
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