**SERRA VERDEMAX**

**Caratteristiche**

Struttura in alluminio, copertura in policarbonato

Ideale per l'hobbista più esigente, grazie alla struttura di alta qualità.

Porta ad apertura laterale e finestra a vasistas - Resistenza al vento fino a 90 km/h. Resistenza carico neve 75 Kg/mq. - Base in dotazione in acciaio zincato e pannelli in policarbonato trasparenti

|  |  |
| --- | --- |
| **Larghezza (in cm)** | 248 |
| **Profondità (in cm)** | 185 |
| **Altezza (in cm)** | 209 |
| **Peso netto (in Kg)** | 25.2 |
| **Materiale della struttura** | Alluminio |
| **Materiale della copertura** | Policarbonato parete semplice |
| **Materiale del telo** | Polietilene |  Poliestere |  PVC |
| **Colore del telo** | Trasparente |
| **Colore della struttura** | Argento |
| **Prodotto imballato: larghezza (in cm)** | 267 |
| **Prodotto imballato: profondità (in cm)** | 10.5 |
| **Prodotto imballato: altezza (in cm)** | 80.5 |
| **Prodotto imballato: peso (in kg)** | 43.5 |

Tutti i prodotti venduti da Leroy Merlin e dai rivenditori sono garantiti per due anni dalla data di acquisto.  
Troverete condizioni e modalità di applicazione nelle condizioni generali sul nostro sito web, all'ingresso dei nostri punti vendita Leroy Merlin o sulla pagina di ogni rivenditore per gli articoli contrassegnati con "Venduto da".